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Консоль Topcon XD

Адаптируемые возможности

Консоль Topcon XD с сенсорным экраном, разработанная с расчетом на будущее, использует обновленное программное обеспечение Horizon и интеграцию с Topcon Agriculture Platform (TAP). В новых консолях заказчики могут оплачивать только те возможности, которые необходимы, и этим экономить вложения.
В сочетании с приемниками Topcon, рулевым управлением и службами коррекции; новый уровень кастомизации позволяет внедрять гибкие решения для навигации по разумной цене. Кроме того, благодаря полному набору функций Horizon OS, включая совместимость с полным спектром датчиков Topcon и управлением приложениями, XD готов даже к самым прогрессивным операциям.

Расширенное операционное программное обеспечение

Обновленная ОС Horizon пятого поколения – это эффективность, модульность и подключаемость. Новый интерфейс, дополняющий более плавную работу консоли, значительно упрощает настройку основных операций, включающих новую функцию день / ночь для лучшей видимости. А теперь, благодаря полной возможности подключения к сельскохозяйственной платформе Topcon (TAP), вы можете легко управлять данными и открывать новые функции, оптимизируя ранее утомительные рабочие процессы.

ГНСС-приемник AGM-1

Консоль оснащается ГНСС-приемником AGM-1, принимающим сигнал от всех созвездий спутников (GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/BEIDOU). Разработанный для использования с любой техникой, он полностью совместим с любыми приложениями, стандартно поставляется со службами коррекции SBAS (WAAS, MSAS, EGNOS), также может работать и в автономном режиме. 

Характеристики ГНСС-приемника AGM-1
· Прием и отслеживание ведущего канала / созвездия (технология 224 уникальных канала)
· Проверенное передовое оборудование (новейший чипсет)
· Мощная ОС Horizon в сочетании с консолями Topcon семейства X
· Гибкость интерфейса (NMEA0183 и NMEA2000)
· Защита IP69K
· Технология TruPass – продвинутая навигационная технология для более высокой и стабильной точности от прохода к проходу в динамической среде

Точность с использованием ГНСС-приемника AGM-1
	Режим получения поправок
	Абсолютная точность
	Точность от прохода к проходу

	Автономный
	1,2 м
	35 см

	SBAS
	50 см
	20 см

	Точность определения скорости
	0,02 м/сек




XD  идеально подходит для:
· Подготовка почвы
· Посев
· Уход за урожаем
· Уборка урожая
· Вождение
· Взвешивание урожая
· Цифровое управление фермой

XD Технические характеристики

	Общие характеристики

	Дисплей
	Сенсорный экран с диагональю 7 дюймов (152 х 91 мм)

	
	Проекционно-емкостный сенсорный экран

	
	Улучшенная читаемость при солнечном свете

	
	800х480 пикселей

	
	262k цветов

	Аудио
	Около 80 dB на 1 м

	Память
	4Гб 

	Оперативная память
	1Гб

	Порты

	Интерфейс
	2 X CAN, ISO/DIS 11898

	
	1 X USB

	
	4 X аналоговых / цифровых входа

	
	2 X цифровых выхода

	
	1 X аналоговый видео вход

	
	1 X аудиовыход, стерео

	
	1 X RS-232

	
	Ethernet 

	Питание и электрические характеристики

	Мощность
	9-36 В пост. тока (номинал 12/14 В пост. тока), макс. 8 А

	
	Защита от обратной полярности

	Физические характеристики и рабочие условия

	Рабочая температура
	от -30°C до +65°C

	Температура хранения
	от -40°C до +85°C

	Класс пыле- и влагозащиты
	IP65

	Компьютер
	Процессор двухядерный i.MX6, 800МГц

	Операционная система
	Linux
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